La nostra infrastruttura di telefonia

Abbiamo una rete interna di telefonia che si basa su:

yate: centralino PBX che mi e' sembrato piu' semplice rispetto al classico Asterisk

vde2: switch virtuale by Renzo Davoli

La rete

L'obiettivo e' di mettere tutti i telefoni in rete locale tramite vde2 in modo da non preoccuparsi di NAT o cose simili. Come si puo' fare?

# tunctl -u fero -t myvoip0

# ip a a 10.42.0.10/16 dev myvoip0 # il server ha l'1

# ip link set myvoip0 up

$ vde_switch –tap myvoip0 -s /tmp/switch

$ dpipe vde_plug /tmp/switch = ssh befair.it vde_plug /tmp/switch

e fin qui… ho configurato un client softphone yate-qt4 e configurato un account sip con nome utente e password che so io… e che sul server si puo' vedere tra i file di configurazione… :)

e il test basilare va!!! http://docs.yate.ro/wiki/Beginners_in_Yate#Test_the_setup