Informazioni generali

Entro o no è un sistema di gestione varchi realizzato con Arduino

Nome: Entro o no (da confermare per aprire il repository github/gitlab)

Sito:

Sito di progetto:

Coordinatore: Michele Codoni

Team: Michele Codoni, Luca Ferroni, Riccardo Serafini

Avvio: 15/10/2017

Installazione demo:

Manuale utente:

Sito di sviluppo: github (pubblico) o gitlab (privato)?

Prima installazione:

Il progetto

Arduino:

legge una carta con lettore RFID

verifica grazie ad un servizio esposto da un server A se la carta ha accesso

abilita gli attuatori corrispondenti al livello di accesso della carta. Gli attuatori sono:

relé per gestire una elettroserratura

indicatore luminoso (led colorato)

indicatore acustico (buzzer)

display a caratteri con un messaggio

Il server A ospita:

un DB accessi su RDBMS interrogabile via driver ODBC con tabella accessi contenente:

IDRFID stringa da 255 caratteri chiave primaria (codice univoco RFID)

IDCAUS stringa da 16 caratteri (campo contenente un messaggio da visualizzare)

IDOPEN numero intero:

0 = porta chiusa e accensione led rosso + se possibile segnale acustico doppio beep

1 = porta aperta e accensione led verde + se possibile segnale acustico singolo beep

2 = porta aperta e accensione led arancio + se possibile segnale acustico singolo beep

3 = porta aperta e accensione led blu + se possibile segnale acustico singolo beep.

una API (direi REST) per essere interrogata da remoto:

GET /accesses/<rfid>/ con restituzione del codice da 0 a 3

Inquadramento nella progettualità beFair

Aree strategiche: attuazione

Destinatari: pubbliche amministrazioni, aziende, associazioni (sportive)

Ruoli per contesto di attuazione

Matelica sport

L'interesse: Associazione sportiva

Il lavoro: beFair

L'attinenza: nd

L'aspetto culturale: nd